**Charakterystyka obiektu** :

**Odcinek na działce ewidencyjnej nr 1543 k.m 10 i 11 w miejscowości Śmiertny Dąb, gmina Janów**

**długości 660m od punktu B ( Km 0+600 ) do punktu C (Km 1+260 ) szer. jezdni 3,7 m- Etap II**

Zakres robót obejmuje remont drogi polegający na odtworzeniu warstwy ścieralnej nawierzchni drogi położonej na działce ewidencyjnej nr 1543, km.10 i 11 w miejscowości Śmiertny Dąb, który obejmuje :

- dostosowanie drogi do szer. 3,7 m dla kategorii ruchu KR-1

- profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni i wykorzystanie jej jako podbudowy

- Prostowanie drogi- wykonanie koryta na poszerzeniach drogi z transportem i utylizacją oraz z opłatą środowiskową na odl. 3 km

- podbudowa w-wa dolna na poszerzeniach gr.20 cm warstwa o uziarnieniu ciągłym 31,5-63,mm wg PN – S06102,

- doziarnienie istniejącej podbudowy -podbudowa w-wa górna gr.5 cm warstwa o uziarnieniu ciągłym 0-31,mm

wg. PN – S06102,

- skropienie międzywarstwowe emulsją szybko - rozpadową w ilości 0,5 kg/m2,

- nawierzchnia w-wa wiążąca gr. 4cm AC 14 W o uziarnieniu 0/14 na bazie asfaltu 35/50 wg. . wym. techn. WT-2 z 2014r

- nawierzchnia w-wa ścieralna gr. 4 cm AC 8-S o uziarnieniu 0/8 na bazie asfaltu 50/70 wg. wym. techn. WT-2 z 2014 r

- utwardzenie pobocza kruszywem łamanym gr.6 cm o uziarnieniu ciągłym 4- 31,5 mm C90/3 wg PN – S-06102,

- regulacja wysokościowa urządzeń Wodkan

- przełożenie kabla teletechnicznego

- wymiana zasuwy nadziemnej na podziemną